	Företag
[image: En bild som visar Grafik, Teckensnitt, gul, skärmbild

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.]
	Dokumentnamn
Checklista för projektörer – arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planering och projektering

	Skapad av

	Dokumentansvarig


	Version


	Fastställd av

	Fastställt datum

	Gäller från




Denna checklista används vid byggnads- eller anläggningsarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall som kan uppstå under bygg- och bruksskedet, samt ge förutsättningar för en god arbetsmiljö vid utformningen av arbetsplatser. Checklistan riktar sig till projektörer – arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planering och projektering. Den kan användas för intervjuer av enskilda eller i grupp. Checklistan används lämpligen för lite större verksamheter.
	

	Nr.
	
	Aktivitet
	Ansvarig
	Verktyg/Dok.
	Kommentar

	1. 
	☐	Ta del av Bas-Ps anvisningar.
	
	
	6 kap. 3 § AFS 2023:3

	2.
	☐	Samråd med Bas-P om lösningsförslag.
	
	
	Projektörerna ska, i samråd med Bas-P, se till att deras föreslagna lösningar är förenliga med andra projektörers lösningar om det har betydelse för arbetsmiljön under bygg- eller bruksskedet. 6 kap. 4 § AFS 2023:3

	3.
	☐	Upprätta rutin för hur projektörerna arbetar enligt grundprinciperna.
	
	
	6 kap. 5 § AFS 2023:3

	4.
	☐	Upprätta rutin för hur och när projektörerna tar hänsyn till arbetsmiljön under byggskedet när de tar fram ritningar.
	
	
	Ex. dialog med någon sakkunnig inom produktion som har erfarenhet av liknande byggprojekt. Går även att använda checklistor, program som visualiserar arbetsmiljörisker på ett tydligt sätt eller att någon annan med relevanta kunskaper granskar lösningar.
3 kap. 7 § AML & 6 kap. 5 § AFS 2023:3

	5.
	☐	Upprätta en rutin för hur projektörerna använder beskrivningar, beräkningar, hjälpmedel och kontrollsystem för att förebygga arbetsmiljörisker.
	
	
	Ex. dialog med någon sakkunnig inom produktion som har erfarenhet av liknande byggprojekt. Går även att använda checklistor, program som visualiserar arbetsmiljörisker på ett tydligt sätt eller att någon annan med relevanta kunskaper granskar lösningar.
6 kap. 5 § AFS 2023:3

	6.
	☐	Delta i tidsplaneringen.
	Projektörer, byggherre och Bas-P
	
	6 kap. 6 § AFS 2023:3

	7.
	☐	Ta hänsyn till säkerhet och arbetsmiljö i utformandet av tillfälliga konstruktioner och samverkande konstruktioner.
	
	
	Ska utforma tillfälliga konstruktioner och samverkande konstruktioner så att de med säkerhet klarar de belastningar och påfrestningar som de kan komma att utsättas för under byggskedet. Lämpligt att någon med relevanta kunskaper granskar handlingar som ligger till grund för tillfälliga eller samverkande konstruktioner, om konstruktionerna inte ingår i något annat kontrollsystem. 
6 kap. 7 § AFS 2023:3

	8.
	☐	Framställa skriftliga underlag för risker som saknar åtgärd.
	
	
	Projektörerna ska redovisa skriftliga underlag med möjliga lösningar eller förslag på åtgärder till Bas-P för de allvarliga arbetsmiljörisker som kommer att kvarstå i byggskedet. Komplexa lösningar och åtgärder till risker som inte är uppenbara för alla ska beskrivas särskilt noggrant.
6 kap. 8 § AFS 2023:3

	9.
	☐	Riskutredning om nya metoder, tekniker eller material i byggprojektet övervägs.
	Byggherren och projektörer
	
	Det utredas om det finns allvarliga arbetsmiljörisker med att använda nya metoder, tekniker eller material. 
Om det finns risker ska bedömning göras om ett mer beprövat arbetssätt ska användas. 

När oprövade metoder, tekniker eller material väljs ska det vid planeringen och projekteringen utredas vilka åtgärder som krävs. Åtgärderna ska vara beskrivna så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.
9 kap. 2 § AFS 2023:3

	10.
	☐	Välja byggprodukter.
	Byggherren och projektörer
	
	När byggprodukter väljs, ska deras påverkan på arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas när det gäller egenskaper som material, form, vikt och storlek.
9 kap. 6 § AFS 2023:3

	11.
	☐	Beakta arbetsmiljön vid utformning och placering av en byggnad eller annan anläggning.
	Byggherren och projektörer
	
	Ex. säkra transporter och förbindelseleder, lyft- och transportanordningar, markförhållanden och andra förutsättningar i omgivningen som vägar, omgivande verksamheter eller boende i området.
9 kap. 3 § AFS 2023:3

	12.
	☐	Beakta etableringsområdets storlek. 
	Byggherren och projektörer
	
	Det ska normalt vara så stort att de personalutrymmen, kontor, förråd och materialupplag som behövs för all verksamhet på byggarbetsplatsen får plats utan att det blir för trångt. Dessa ska i möjligaste mån placeras nära platsen där arbetet ska utföras.
9 kap. 4 § AFS 2023:3

	13.
	☐	Välja och utforma konstruktioner.
	Byggherren och projektörer
	
	Konstruktioner för grundläggning, stomsystem eller andra bärande element.
9 kap. 7 § AFS 2023:3

De åtgärder som behöver vidtas för att konstruktioner ska vara stabila under alla stadier av monteringen och eventuell demontering ska beskrivas. Beskrivningen ska vara skriftlig och om den behöver inkludera en särskild ritning, ska ritningen finnas med.
9 kap. 8 § AFS 2023:3

	14.
	☐	Välja och utforma stomkomplettering, installationer och inredning.
	Byggherren och projektörer
	
	9 kap. 9 § AFS 2023:3

	15.
	☐	Säkerställa arbetsmiljön vid rivning, ombyggnad eller renovering.
	Byggherren och projektörer
	
	Hänsyn ska tas till risker med hälsofarligt material. Provtagning kan behövas. 
9 kap. 10 § AFS 2023:3

Stabiliteten hos byggnaden eller anläggningen, eller delar av den, inte äventyras medan arbetet pågår ska säkerställas. 
9 kap. 11 § AFS 2023:3

	16.
	☐	Planering för att ta emot, hantera och förvara material.
	Byggherren och projektörer
	
	Ska göras på ett sådant sätt att risk för ohälsa och olycksfall förebyggs.
9 kap. 5 § AFS 2023:3

	17.
	☐	Säkerställa arbetsmiljön i en färdig byggnad eller annan anläggning.
	Byggherren och projektörer
	
	Projekteringen ska genomföras så att det blir möjligt att skapa en god arbetsmiljö för alla arbetstagare som kan förutses komma att arbeta i, eller i anslutning till, en färdig byggnad eller annan anläggning.
10 kap. 2 § AFS 2023:3

Krav på tillgänglighet vid uppförande ny byggnad eller anläggning. Vidare regler kring tillgänglighet finns i AFS 2023:12.
10 kap. 2 § AFS 2023:3

	18.
	☐	
	
	
	

	19.
	☐	
	
	
	

	20.
	☐	
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