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Syfte
Syftet med denna rutin är att säkerställa att den juridiska byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS-P) fullgör sina skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter samt att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö under byggskedet, och för att möjliggöra en god arbetsmiljö under bruksskedet.
Ansvar
Den utsedda BAS-P är ansvarig för att genomföra och övervaka alla aspekter av arbetsmiljöarbetet under planeringen och projekteringen av byggprojektet och för att möjliggöra en god arbetsmiljö under bruksskedet.
Rutin
Denna rutin beskriver de krav och ansvarsområden som gäller för rollen som byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Det är viktigt att BAS-P har befogenheter och resurser samt rätt kompetens och kunskaper för att säkerställa en säker arbetsmiljö under byggskedet, och för att möjliggöra en god arbetsmiljö under bruksskedet.
Befogenheter och resurser
Ansvarig för rutin har rätt att fatta ekonomiska beslut (befogenhet) över tilldelad budget (resurs) samt fatta beslut som är nödvändiga för att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö under byggskedet, och för att möjliggöra en god arbetsmiljö under bruksskedet.
Kunskaper och Kompetenskrav
	Med anledning av regelförnyelsen som trädde i kraft 1 januari 2025 innebär det att Arbetsmiljöverkets kunskaps- och kompensrekommendationer för Bas-P utgår från byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå.
Det innebär att utbildningen för BAS-P kan behöva vara olika omfattande beroende på byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå. Även kompetens och erfarenhet ska motsvara behoven i det unika byggprojektet.



Handläggaren ska inneha goda kunskaper om följande:
· Grundläggande arbetsmiljökunskap.
· Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöförordningen.
· Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete/SAM (AFS 2023:1).
· Arbetsmiljöverkets föreskrifter om projektering och byggarbetsmiljösamordning (AFS 2023:3).
· Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10). Innehåller regler om buller, vibrationer, skydd mot skada genom fall, belastningsergonomi, kemiska riskkällor (inkl. kvartshaltigt damm), smittrisker och strålning. 
· Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning (AFS 2023:11). Innehåller regler om bl.a. användning av arbetsutrustning, användning av truckar, användning av stegar och arbetsbockar, användning av ställningar, användning av lyftanordningar och lyftredskap, krav vid tillfälliga personlyft med kranar eller truckar som inte är konstruerade för personlyft, besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar och val och användning av personlig skyddsutrustning.
· Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utformning av arbetsplatser (AFS 2023:12). Innehåller regler om arbetsplatsens utformning, utrymning, larm och brandskydd, klimat och installationer, säkerhet, skyltar och signaler.
· Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker vid vissa typer av arbeten (AFS 2023:13). Innehåller regler om bl.a. arbete med risk för exponering för asbest, berg- och gruvarbete, byggnads- och anläggningsarbete, mast- och stolparbete, sprängarbete och arbete med vinterväghållning och snöskottning på tak. 
· Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön (AFS 2023:14).
· Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2023:15). 
· Arbetsmiljöverkets föreskrifter om produkter – maskiner (AFS 2023:4).
· Arbetsmiljöverkets föreskrifter om produkter – stegar, ställningar och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar (AFS 2023:9).
Kompetenskrav
· Genomgången arbetsmiljöutbildning (t.ex. BAM) samt minst en 2-dagars BAS-P/U utbildning och erhållit intyg. 
· Flera års relevant erfarenhet av arbete inom bygg- och anläggningsprojekt, inklusive planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbete samt ledning eller styrning av byggprojekt. Behovet av erfarenhet varierar beroende på byggprojektets storlek, komplexitet och risknivå.


Uppgifter och Ansvarsområden
Den juridiska BAS-P ska:
· Utse handläggare.
· Kontrollera att rutin finns för hur BAS-P arbetar enligt grundprinciperna. Upprätta en rutin vid behov. 
· Upprätta rutin för hur och när arbetsmiljöfrågor om byggskedet hanteras under planeringen och projekteringen.
· Upprätta rutin för hur BAS-P kontrollerar och följer upp att projektörerna arbetar med att förebygga arbetsmiljörisker i byggskedet.
· Delta i tidsplaneringen av projektet och se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas. Planera arbetet för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall till följd av samtidiga eller efterföljande verksamheter på arbetsstället.
· Upprätta arbetsmiljöplan.
· Upprätta arbetsmiljödokumentation.
· Samordna projekteringen i frågor som har betydelse för arbetsmiljön så att projektörerna tar hänsyn till varandras planer och lösningar.
· Se till att inga arbetsmiljöfrågor förbises, på grund av tveksamhet om vilken projektör som ska hantera dem.
· Uppmärksamma projektörerna på deras skyldigheter att följa AFS 2023:3 6 kap. samt AFS 2023:12.
· Informera projektörerna om hur samarbete och samordning ska organiseras och genomföras, och vilka andra aktörer som kan påverka projektörens arbete.
· Kontrollera att projektörerna har rutiner för att förebygga arbetsmiljörisker.
· Sammanställa skriftliga underlag som projektörerna redovisat för de allvarliga arbetsmiljörisker som kommer att kvarstå i byggskedet.
· Delge information till byggherren om valda lösningar.
· Delge information till byggherren om projektörer inte följer anvisningar från BAS-P i frågor som har betydelse för arbetsmiljön i bygg- eller bruksskedet.
· Säkerställa ansvarsfördelningen för tillfälliga konstruktioner och samverkande konstruktioner. Se till att en person som har särskild kompetens om konstruktionen i fråga säkerställer att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna under projekteringen blir tydlig, ser till att de aktörer som är involverade under projekteringen samarbetar, och kontrollerar att konstruktionen projekteras så att den som helhet är säker under monteringen, användningen och om den demonteras.
· Kontrollera underlaget för ställningar och väderskydd så att det med betryggande säkerhet kan bära upp den belastning som kan uppstå under uppförandet och användningen.
· För ställningar eller väderskydd som används av flera entreprenörer på byggarbetsplatsen så ska handlingar för ställningarna eller väderskydden finns tillgängliga på byggarbetsplatsen och att ställningarna och väderskydden fortlöpande kontrolleras.
· Överlämning av arbetsmiljöplanen och arbetsmiljöarbetet i övrigt.
· Erfarenhetsåterföringsmöte.
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